|  |
| --- |
| **第８章　フォローアップ** |

８－１ フォローアップの方針

本水道ビジョンの施策の進捗状況を継続的に検証し、その結果を公表していきます。また、必要に応じ施策の内容や進め方を再検討します。

８－２ フォローアップの目標設定

　施策の進捗状況を確認するため、関連するＰＩ指標における目標値と現状を比較することで、進捗状況を公表します。

表８－１　目標とする業務指標値（ＰＩ指標値）（１）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策課題 | 重点施策 | 関連する業務指標 | 単位 | 平成３０年度末 | 令和６年度末時点 | 令和１１年度末時点 |
| 持続 | 収益性・生産性の向上 | 自己資本構成比率（Ｃ１１９） | ％ | 97.8 | 95.0以上 |
| 収益性・生産性の向上 | 経常収支比率（Ｃ１０２） | ％ | 108.1 | 100.0以上 |
| 漏水の低減化 | 有収率（Ｂ１１２） | ％ | 93.4 | 93.9以上 | 94.4以上 |
| 施設・設備の高効率化 | 配水施設の利用率（Ｂ１０４） | ％ | 56.5 | 80.0以上 |
| 安全 | 水質の安定供給 | 平均残留塩素濃度（Ａ１０１） | mg/L | 0.36 | 0.2以上 |
| 貯水槽水道の安全性の確保 | 直結給水率（Ａ２０４） | ％ | 87.5 | 88.0以上 |

表８－２　目標とする業務指標値（ＰＩ指標値）（２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策課題 | 重点施策 | 関連する業務指標 | 単位 | 平成３０年度末 | 令和６年度末時点 | 令和１１年度末時点 |
| 強靭 | 水道施設の再構築 | 配水池貯留能力（Ｂ１１３） | 日 | 0.88 | 0.90以上 |
| 水道施設の再構築 | 給水人口一人当たり貯留飲料水（Ｂ２０３） | L/人 | 143.8 | 140以上 |
| 施設・設備の長寿命化 | 法定耐用年数超過設備率（Ｂ５０２） | ％ | 64.3 | 50.0以下 |
| 施設・設備の長寿命化 | 法定耐用年数超過管路率（Ｂ５０３） | ％ | 13.3 | 14.2以下 | 18.7以下 |
| 水道施設の再構築 | 配水池の耐震化率（Ｂ６０４） | ％ | 79.3 | 100 |
| 計画的な管路の更新 | 管路の耐震化率（Ｂ６０５） | ％ | 22.7 | 28.6以上 | 33.4以上 |
| 計画的な管路の更新 | 管路の更新率（Ｂ５０４） | ％ | 1.2 | 1.2以上 |